刷过机的不需要刷ubuntu18  直接把ophub的armbian写进u盘插U盘重启 然后重新写入emmc即可
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian

线刷完ubuntu18 默认静态ip是192.168.1.200 账号密码都是root

执行开启U盘优先启动
fw_setenv upgrade_step 3 

成功系统会提示 stat /dev/env OK



将armbian烧入到U盘，插上即可启动，

